数量計算書（麓舗装）

舗装切断　　２２０ｍ

取り壊し　　１，０４８㎡

処分　　　　９１０．２×０．１　＝９１．０

　　　　　　１３８．０×０．０５＝　６．９

　　　　　　　　　　　　　　　　　９７．９㎥　×　２．３５　２３０．１ｔ

不陸整正　　M２５　ｔ＝２ｃｍ　　１，０４８㎡

舗装工　　　⑤密粒度ＡＳ（新２０ＦＨ）ｔ＝５ｃｍ　　　　　８７６㎡

　　　　　　⑦密粒度ＡＳ（新２０ＦＨ）改質Ⅰ型ｔ＝５ｃｍ　　３４㎡

　　　　　　②粗粒度ＡＳ（２０）ｔ＝５ｃｍ　　　　　　　　９１０㎡

　　　　　　⑨密粒度ＡＳ（１３Ｆ）ｔ＝５ｃｍ　　　　　　　１３８㎡

外側線Ｗ１５　２９５ｍ

停止線Ｗ４０　２．５ｍ×２

止まれ　　　　２カ所

Ｔ次　　　　　１カ所